[Luz] Flash Godox TT350-F

Especificaciones

Número guia 36 a ISO 100.

Modos disponibles: TTL, Manual y Multi estroboscópico.

Zoom desde 24 a 105 mm en modo Auto o Manual.

Cabezal inclinable de -7º a 90º y rotatorio de 0º a 270º.

Duración del destello del flash desde 1/350 a 1/20000 de segundo.

Función FEB +/- 3 en incrementos de 1/3.

Sincronización en 1ª, 2ª y alta velocidad HSS hasta 1/8000 de segundo.

En modo Multi puede realizar hasta 90 disparos a 99 Hz.

Función esclava: Maestro, Esclavo y Off Apagado.

Grupos disponibles de trabajo A, B, C.

Transmisión señal radio de 2.4Ghz. Alcance 30 metros.

Canales operativos: 16 (1 a 16).

Ayuda al enfoque AF en el centro desde 0.6 a 4 metros. En la periferia de 0.6 a 2.5 metros.

Funcionamiento: 2x pilas AA (No incluidas).

Tiempo de reciclaje de 0.1 a 2.2 segundos con pilas Fujitsu AA o Eneloop Pro AA.

Número de flashes con pilas Fujitsu o Eneloop Pro: 210 disparos.

El flash TT350 Canon, Nikon, Sony, Olympus-Panasonic, Fuji se pueden sincronizar mediante la zapata, de forma wireless.

Dimensiones de 140 x 62 x 38 mm.

Peso de 200 gramos (sin pilas)

Modos de funcionamiento

Manual

Estroboscopio

Consultar Flash estroboscópico

TTL

Radio

Enlaces

Manual

TT350F en inglés

TT350C en español

Fabricante

Godox

Mini Camera Flash TT350 C/N/S/F/O/P

Recursos

Software para instalar el firmware Godox G2. V0.1 (2017/06/12)

Firmware G2 para el flash TT350-F. V1.1 (2017/10/19) → Versión original de compra.

Firmware G2 para el flash TT350-F. V1.2 (2018/08/15)

Artículos páginas web

Toma de contacto con el flash Godox TT350F, por Carlos Castillo