Luz: Flash Vivitar 285HV

Montaje en zapata no dedicada.

Número de guía 141' a ISO 100 y 105 mm

Rango de exposición automática hasta 70'.

Acepta fuentes de alimentación de alto voltaje opcionales para un tiempo de reciclaje más rápido y más destellos.

Cuatro configuraciones automáticas de f/stop para controlar la profundidad de campo y el alcance máximo del flash automático.

Cabezal

El cabezal del flash con zoom tiene tres posiciones para cubrir lentes de cámara de 35 mm, 50 mm y 105 mm.

Capacidad de flash de rebote para una iluminación más suave a 0°, 45°, 60° y 90°.

El sensor extraíble se puede montar en la cámara con el cable del sensor opcional, lo que permite la exposición automática cuando se utiliza la fotografía con flash de rebote lateral.

Potencia variable incorporada para flash de relleno conveniente y fotografía de secuencia rápida.

Circuito de tiristor automático para un tiempo de reciclaje más rápido y una mayor cantidad de destellos.

La unidad tiene un dial de calculadora iluminado fácil de leer para que pueda trabajar en la mayoría de las condiciones de iluminación.

Enlaces

Flash Automático / Vivitar 285