Óptica: Formatos del sensor

Diferentes tamaños de sensor

En las cámaras digitales existen multitud de tamaños diferentes de sensor, dependiendo del fabricante y del modelo de la cámara.

Esto influirá, entre otras cosas, en el ángulo de visión obtenido con un objetivo determinado, pues su distancia focal efectiva variará de un tamaño de sensor a otro.

Así un objetivo de focal impresa 50mm, tendrá diferente focal efectiva en un sensor Full Frame (FF) que en uno APS-C.

Dicho de otra manera, un objetivo de 50 mm para un sensor FF no tiene el mismo ángulo de visión que uno de 50 mm para un sensor APS-C.

Cálculo de la focal efectiva según el tamaño del sensor

El ancho de un sensor FF es de 36 mm.

La distancia focal efectiva se calcula multiplicando la focal impresa en el objetivo por un factor de multiplicación:

El ancho del sensor de la cámara puede consultarse en la página del fabricante de la misma.

Ejemplo: Fujifilm X-E1

En esta cámara el sensor es de formato APS-C con un tamaño del sensor CMOS de 23.6mm×15.6mm, siendo 23.6mm de ancho.

De esta manera, el factor de multiplicación para esta cámara es de 36 / 23.6 ≈ 1.5.

Así, un objetivo de 50mm equivaldrá a 50 * 1.5 ≈ un objetivo de 75 mm de focal efectiva, es decir en el sistema FF.

Y un zoom 75~300 mm en 35mm equivaldrá a otro de 113~450 mm en APS-C.

Sabiendo ya la focal efectiva del objetivo se puede consultar su ángulo de visión en el apartado de distancia focal.

Enlaces

Formato del sensor de imagen (Wikipedia)

Distancia focal, tamaño del sensor y perspectiva (I)

Distancia focal, tamaño del sensor y perspectiva (II)