[Cámara] Disparador por radiofrecuencia WTR-2 para cámara

Manual de usuario AODELAN WTR-2/TRS-1 Compatibilidad: Conectores adecuados para la cámara En tienda AODELAN WTR-2 en Amazon En AliExpress

Descripción

Obturador inalámbrico y con cable

WTR-2 incluye un temporizador WTR-2(T) y un receptor WTR-2(R).

Funciona como un temporizador inalámbrico y un sistema de liberación remota del obturador con el receptor WTR-2(R) que se conecta a la cámara y el temporizador WTR-2(T) que controla el receptor.

Además, el temporizador WTR-2(T) puede funcionar como un sistema cableado que se conecta directamente a la cámara.

Especificaciones

Frecuencia y distancia de transmisión: 2,4 GHz, 60 m en espacio abierto sin interferencias.

Número máximo de disparos: 1-199 fotos programables o - para fotografías ilimitadas.

Baterías: 2 pilas AAA para el transmisor y otras dos pilas AAA para el receptor.

Peso: Transmisor 56,5 g, receptor 37,5 g.

Dimensiones: Transmisor [L 130,4 mm X W 46,2 mm X H 22 mm], receptor [L 85 mm X W 37,4 mm X H 30,9 mm]

Longitud del cable: Sin estirar 50 cm, estirado 150 cm aproximadamente.

Funcionamiento como disparador

Presionar el botón MODE para cambiar el modo de funcionamiento a:

S … disparo único instantáneo.

C … disparo continuo en ráfaga de 5 fotogramas si la cámara lo permite.

B … disparo de exposiciones largas, modo Bulb.

2S … disparo con retardo de 2 segundos.

TIMER … modo temporizador.

Funcionamiento como temporizador

5 configuraciones. Al seleccionar TIMER, configurarlo presionando el interruptor de los botones izquierdo y derecho sobre:

DELAY

Tiempo de retardo.

LONG

Tiempo de exposición.

INTVL

Tiempo de intervalo.

N

Número de disparos.

BKLN

Auto bracketing.

Configuración de exposición temporizada de soporte automático para HDR, disparador con disparos instantáneos y continuos de 3, 5 o 7.

Se puede configurar repetir el tiempo de intervalo de disparo y repetir los tiempos.

Presionar el botón SET para saltar al submenú, ahí se puede cambiar el número presionando el botón Arriba y el botón Abajo.

Precisión de hasta 0,1 segundos. Se puede configurar el tiempo de retardo y el tiempo de exposición al mínimo de 0,1 s.

El tiempo de intervalo es de 1 segundo, se pueden ajustar los intervalos en incrementos de 0,1 comenzando en 1 segundo.

La duración de una exposición también se puede establecer hasta 99 horas 59 minutos y 59 segundos en incrementos de un segundo.

Múltiples configuraciones de tiempo. Se puede acceder a múltiples configuraciones de tiempo desde la pantalla LCD retroiluminada del transmisor, como la capacidad de configurar una serie de tomas de 1 a 999 o tomar fotografías infinitamente.

RETRO

Permite tomar un grupo de fotografías cambiando automáticamente exponencialmente los tiempos de exposición.

Útil para tomar fotografías en entornos con poca luz para componer múltiples imágenes HDR de exposición.

Calibrado

Normalmente, la frecuencia del transmisor y el receptor se preestablecerá en producción, por lo que se puede usar el temporizador al instante. Si surge el problema de que cuando se presiona el botón del obturador en el transmisor, la luz del receptor no cambia a roja y no responde el transmisor, significa que no ha recibido la señal del transmisor. Para solucionarlo, seguir los pasos indicados a continuación para configurar el código inteligente:

Encender el transmisor y el receptor.

Utilizar un objeto similar a una aguja para presionar el botón de configuración de código en el receptor, lo que hará que el LED en el receptor parpadee en rojo y verde alternativamente durante 25 segundos.

Presionar el botón del obturador en el transmisor para restablecer el código durante el modo de configuración del código. Cuando el código se establece correctamente, el LED en el receptor volverá al modo normal, parpadeando con una luz verde.