[LAB] FA: Elektor abril 1983 - Componentes

Resistencias
Valor	Cantidad	Referencia	Check
4k7 Ω	7	R1, R3, R6, R8, R12, R13, R14	-
22 Ω	1	R2	-
ver texto	2	R4, R16	-
10 kΩ	1	R5	-
1 kΩ	2	R7, R10	-
2k2 Ω	1	R9	-
470 Ω, 1 W	1	R11	-
15 kΩ	1	R15	-
10 Ω, 1 W	1	R17	-
0,22 Ω, 3 W	4	R18, R19, R20, (R27)	-
4k7 Ω, 1 w	1	R22	-
47 Ω	2	R23, R24	-
5k6 Ω	1	R25	-
270k Ω	1	R26	-
pot 50 kΩ	1	P1	-
pot 1 kΩ	1	P2	-
pot ¿ Ω?	1	(Trazo fino V)
ajus 2k5 Ω	1	P3	-
ajus 250 kΩ	1	P4	-
Condensadores
Valor	Cantidad	Referencia	Check
100 μF, 25 V	2	C1, C2	-
100 μF, 10 V	1	C3	-
100 pF	1	C4	-
10 μF, 25 V	1	C5	-
1 nF	1	C6	-
100 pF	1	C7	-
56 pF	1	C8	-
47 μF, 250 V	1	C9	-
4700 μF, 100 V	1	C10	✔
820 nF	1	C11	-
100 nF	1	C12	-
Semiconductores
Valor	Cantidad	Referencia	Check
puente B40C1000	1	B1	✔
puente B125C5000/3300, GBU808	1	B2	✔
1N4001	2	D1, D8	-
1N4148	4	D2, D3, D4, D5	-
zener 3V3 400 mW	1	D6	-
LED rojo	1	D7	-
BC559C	1	T1	-
BD651	1	T2	-
2N3442	4	T3, T4, T5, (T6)	-
723	1	IC1	-
741	2	IC2, IC3	-
Varios
Valor	Cantidad	Referencia	Check
Interruptor 2polos2p	2	S1, (S2)	-
Interruptor 1polo2p	1	S1, (S2)	-
trafo 2 x 12 V, 400 mA	1	Tr1	-
trafo 33 V, 4 A	1	Tr2	✔
portafusible	1	-	-
fusible de 1A	1	F	-
disipadores dobles	2	-	-
bornas bananas	5	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Apuntes

Comparación de un transformador estándar con uno toroidal

Ventajas del transformador toroidal

Son compactos y ligeros, ocupan menos espacio y pesan menos que los convencionales.

Ofrecen alta eficiencia, típicamente entre 90-95%, con pérdidas de energía muy bajas.

Producen menos ruido y vibración, lo que los hace ideales para aplicaciones sensibles al sonido.

Tienen un campo magnético disperso muy bajo, reduciendo interferencias electromagnéticas en circuitos cercanos.

Inconvenientes del transformador toroidal

Su fabricación es más compleja y costosa.

Requieren gestión cuidadosa de la corriente de entrada alta en el arranque para evitar daños o disparos en dispositivos.

Su potencia nominal suele estar limitada a unos 25 kVA para evitar problemas de sobretensión.

Ventajas del transformador estándar (EI)

Su diseño y construcción son más sencillos y económicos.

Adecuados para aplicaciones de alta potencia y grandes volúmenes de producción.

La corriente de arranque es menor gracias a espacios de aire en el núcleo, facilitando la estabilidad al encendido.

Son robustos y más tolerantes a condiciones eléctricas adversas.

Inconvenientes del transformador estándar

Más grandes y pesados, ocupan más espacio.

Menor eficiencia (<90%) con más pérdidas energéticas.

Generan más ruido y vibración durante su funcionamiento.

Tienen un campo magnético disperso más alto, pudiendo causar interferencias en circuitos sensibles.

En resumen, el transformador toroidal es preferible cuando el tamaño reducido, la eficiencia alta y la reducción de ruido e interferencias son prioridades, mientras que el transformador estándar es ideal para aplicaciones de alta potencia, bajo costo y situaciones donde el tamaño no es crítico.

Trafo toroidal: IA Perplexity

Un transformador toroidal de 300 VA con secundario de 48 V puede suministrar aproximadamente 6,25 A de corriente máxima en el secundario, calculado como potencia dividida por voltaje (P = V × I).

Cálculo básico

La corriente nominal se obtiene dividiendo la potencia aparente (300 VA) por la tensión del secundario: I = 300/48 ≈ 6,25 A.

Esta fórmula se aplica a transformadores toroidales estándar, asumiendo un factor de potencia cercano a 1 en cargas resistivas.

Consideraciones prácticas

En configuraciones reales de 2 × 24 V (serie para 48 V), se especifican corrientes de 6 A o 6,25 A por devanado.

La corriente máxima depende de la carga, temperatura (clase A, hasta 105 °C) y regulación (±5%), pudiendo reducirse en sobrecargas para evitar sobrecalentamiento.

Youtube: Transformador toroidal, cómo calcular el voltaje DC simétrico/AC

Transistores T2 a T5: Deben poder soportar VCE = Tensión máxima de salida de la fuente. Por ello se recomienda el doble. Así para una fuente de 60 V buscaremos transistores de VCE MAX = 120 V.