[LAB] FA: Elektor abril 1983 - Elección del transformador

Comparación de un transformador estándar con uno toroidal

Ventajas del transformador toroidal

Son compactos y ligeros, ocupan menos espacio y pesan menos que los convencionales.

Ofrecen alta eficiencia, típicamente entre 90-95%, con pérdidas de energía muy bajas.

Producen menos ruido y vibración, lo que los hace ideales para aplicaciones sensibles al sonido.

Tienen un campo magnético disperso muy bajo, reduciendo interferencias electromagnéticas en circuitos cercanos.

Inconvenientes del transformador toroidal

Su fabricación es más compleja y costosa.

Requieren gestión cuidadosa de la corriente de entrada alta en el arranque para evitar daños o disparos en dispositivos.

Su potencia nominal suele estar limitada a unos 25 kVA para evitar problemas de sobretensión.

Ventajas del transformador estándar (EI)

Su diseño y construcción son más sencillos y económicos.

Adecuados para aplicaciones de alta potencia y grandes volúmenes de producción.

La corriente de arranque es menor gracias a espacios de aire en el núcleo, facilitando la estabilidad al encendido.

Son robustos y más tolerantes a condiciones eléctricas adversas.

Inconvenientes del transformador estándar

Más grandes y pesados, ocupan más espacio.

Menor eficiencia (<90%) con más pérdidas energéticas.

Generan más ruido y vibración durante su funcionamiento.

Tienen un campo magnético disperso más alto, pudiendo causar interferencias en circuitos sensibles.

En resumen, el transformador toroidal es preferible cuando el tamaño reducido, la eficiencia alta y la reducción de ruido e interferencias son prioridades, mientras que el transformador estándar es ideal para aplicaciones de alta potencia, bajo costo y situaciones donde el tamaño no es crítico.

Trafo toroidal: IA Perplexity

Un transformador toroidal de 300 VA con secundario de 48 V puede suministrar aproximadamente 6,25 A de corriente máxima en el secundario, calculado como potencia dividida por voltaje (P = V × I).

Cálculo básico

La corriente nominal se obtiene dividiendo la potencia aparente (300 VA) por la tensión del secundario: I = 300/48 ≈ 6,25 A.

Esta fórmula se aplica a transformadores toroidales estándar, asumiendo un factor de potencia cercano a 1 en cargas resistivas.

Consideraciones prácticas

En configuraciones reales de 2 × 24 V (serie para 48 V), se especifican corrientes de 6 A o 6,25 A por devanado.

La corriente máxima depende de la carga, temperatura (clase A, hasta 105 °C) y regulación (±5%), pudiendo reducirse en sobrecargas para evitar sobrecalentamiento.

Youtube: Transformador toroidal, cómo calcular el voltaje DC simétrico/AC

Elección del trafo para una FA de laboratorio. Para una fuente de alimentación lineal de laboratorio, el transformador toroidal es más recomendable que el estándar (EI o de armadura F), gracias a su mayor eficiencia, menor generación de ruido electromagnético y diseño más compacto.

Ventajas del toroidal

Mayor rendimiento energético (hasta >90%), con menores pérdidas por calor y corrientes de Foucault, ideal para mantener estabilidad en mediciones precisas de laboratorio.

Bajo nivel de interferencia electromagnética y vibración silenciosa, lo que reduce el rizado y protege circuitos sensibles como osciloscopios o reguladores lineales.

Tamaño y peso reducidos, facilitando la integración en bancadas de trabajo compactas.

Desventajas y consideraciones

Los transformadores estándar son más económicos y fáciles de conseguir, pero generan más calor y ruido, lo que puede afectar la precisión en entornos de laboratorio.

Asegúrarse de seleccionar un toroidal con devanados de cobre separados y sobredimensionado para la corriente (ej. 20-50% extra) para evitar saturación.

En diseños DIY, verificar la tensión RMS y pico para rectificadores como el GBJ5010, priorizando aislamiento galvánico.

Información adicional

https://www.hispavila.com/fuentes-de-alimentacion-laboratorio/

https://es.custom-magnetics.com/products/toroidal-transformer.html

https://www.zx-ele.com/es/new/toroidal-transformers-guide/

https://maykolrey.com/electronica-avanzada/fuente-alimentacion-lineal

https://opcionrenovable.com/2025/05/07/porque-es-mejor-un-transformador-toroidal/

https://www.hispavila.com/leccion-03-fuentes-de-alimentacion/

https://www.ai-futureschool.com/es/electrotecnia/transformadores-toroidales-eficiencia-superior.php

https://www.youtube.com/watch?v=LkQnccj-ct0 Vídeo

https://foros.doctorproaudio.com/showthread.php?6071-Qu%C3%A9-transformador-favorece-el-rendimiento-de-un-amplificador

https://www.profetolocka.com.ar/2021/02/15/fuentes-de-alimentacion-lineales/