[Osciloscopio] Hantek DSO2D15: Control desde PC

El osciloscopio digital Hantek DSO2D15 puede controlarse desde un ordenador mediante una conexión USB usando software especializado proporcionado por el fabricante o compatible.

Este software permite visualizar en tiempo real las señales capturadas, configurar parámetros del osciloscopio, realizar mediciones avanzadas, decodificación de protocolos y guardar datos y formas de onda.

Para usarlo, se conecta el osciloscopio al ordenador por USB, se instalan los drivers y el software correspondiente, y desde la interfaz del programa se puede manejar remotamente el equipo.

Además, este modelo soporta comandos remotos SCPI para control avanzado y ejecución de comandos automatizados desde la PC.

Aspectos importantes para el control por USB del DSO2D15

El dispositivo usa una conexión USB tipo host/dispositivo que debe tener los drivers instalados en el PC.

El software oficial o alternativo permite la visualización, almacenamiento y análisis de datos en la computadora.

El firmware debe estar actualizado para una correcta comunicación USB y funcionalidad completa.

Puede controlar las funciones de trigger, canales, zoom, medición, y salida del generador de señales mediante el software.

Permite guardar configuraciones y datos en formatos como CSV, imágenes y archivos de forma de onda.

Fuentes

Enlaces

Descargas desde Hantek

Para osciloscopios de la serie DSO2000

Vídeos