[Osciloscopio] Hantek DSO2D15: Descripción

Este osciloscopio permite medir hasta 32 parámetros de señal, incluyendo la tensión pico a pico (Vpp), RMS, valor medio, frecuencia, periodo, entre otros, de forma automática y en tiempo real.

Es adecuado para uso en mantenimiento, educación e investigación y cuenta con funciones avanzadas como generador de formas de onda, decodificación de protocolos digitales y varios modos de disparo.

Especificaciones técnicas

Canales: 2 canales de osciloscopio + 1 canal de generador de forma de onda.

Ancho de banda: 150 MHz

Frecuencia de muestreo: 1 GSa/s (tiempo real)(gigasamples por segundo)

Frecuencia máxima de señal cuadrada generada: 25 MHz

Profundidad de memoria: 8 Mpts

Rango vertical: 2 mV/div ~ 10 V/div

Resolución vertical: 8 bits

Pantalla: LCD TFT de 7 pulgadas, WVGA (800 x 480 píxeles)

Tipos de disparador: Flanco, Pulso, Vídeo, Pendiente, Tiempo extra, Ventana, Patrón, Intervalo, Subamp, UART, LIN, CAN, SPI, IIC

Decodificación de BUS y análisis de protocolos: RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN

Conectividad: USB

Dimensiones del producto: 31,8 x 11 x 15,01 cm (12,52 x 4,33 x 5,91 pulgadas)

Peso: aproximadamente 616,89 g (1,36 lbs)

Fabricante: Qingdao Hantek Electronic Co., Ltd.

Descripción general del panel frontal

Imagen del frontal con más detalle / Elementos del frontal

Área de visualización: LCD TFT de 7 pulgadas (800 x 480 píxeles) para visualización de forma de onda y navegación por el menú.

Controles verticales: Ajusta el voltaje por división (voltios/división) y la posición vertical para CH1 y CH2.

Controles horizontales: Ajusta el tiempo por división (Seg/Div) y la posición horizontal.

Controles de disparo: Establece el nivel, modo y tipo de disparo (Edge, Pulse, Video, Slope, Overtime, Window, Pattern, Interval, Under Amp, UART, LIN, CAN, SPI, IIC).

Botones de función (F1-F6): Botones sensibles al contexto para la navegación por el menú.

Botones de utilidad: Accede a funciones como Auto Set, Save/Recall, Measure, Acquire, Cursor, Display, Decode, Help.

Salida del generador de forma de onda: Conector BNC para el generador de forma de onda de 1 canal.

Funcionamiento básico del osciloscopio

Conectar señal

Conectar la sonda a la fuente de señal y al canal de entrada deseado (CH1 o CH2).

Configuración automática

Presionar el botón AUTO SET para el ajuste automático de las configuraciones verticales, horizontales y de disparo para mostrar una forma de onda estable.

Ajustar la escala vertical

Utilizar el mando VOLTS/DIV del canal seleccionado para ajustar la sensibilidad vertical.

Ajustar la escala horizontal

Utilizar el mando SEC/DIV para ajustar la base de tiempo.

Ajustar el disparador

Utilizar el mando TRIGGER LEVEL para establecer el umbral del disparador.

Funciones avanzadas

Decodificación de BUS y análisis de protocolos

El osciloscopio admite la decodificación y el análisis de los protocolos RS232/UART, I²C, SPI, CAN y LIN.

Se accede a estas funciones mediante el menú DECODE.

Funciones de medición

Realiza mediciones automáticas de parámetros de forma de onda como frecuencia, voltaje pico a pico, RMS, etc.

Usar el botón MEASURE .

Profundidad de memoria

La profundidad de memoria de 8 Mpts permite capturar duraciones de señal más largas a frecuencias de muestreo altas.

Solución de problemas

Sin energía

Posible causa: Cable de alimentación no conectado; Problema con la toma de corriente; Falla del dispositivo.

Solución: Verifique la conexión del cable de alimentación; Verifique el funcionamiento de la toma de corriente; Comuníquese con el soporte técnico si el problema persiste.

No se muestra ninguna forma de onda

Posible causa: No hay señal de entrada; Conexión de sonda incorrecta; Configuraciones verticales/horizontales incorrectas; Disparador no configurado correctamente.

Solución: Asegúrese de que la fuente de señal esté activa; verifique la conexión de la sonda; utilice AUTO SET ; ajuste Voltios/Div, Seg/Div y Nivel de disparo.

Forma de onda inestable

Posible causa: Configuración del disparador incorrecta; ruido de señal.

Solución: Ajuste el nivel y el modo de disparo; utilice funciones de promedio o filtrado si están disponibles.

Solo se incluye una sonda

Posible causa: Contenido del paquete estándar.

Solución: Este modelo suele incluir una sonda. Para el funcionamiento con dos canales, se debe adquirir una segunda sonda por separado.