VFC

El botón V.F.C. (o VFC) en el multímetro ZOYI ZT-706S activa el modo de medición de voltaje en frecuencia variable (Variable Frequency Drive/Voltage Frequency Converter). Este modo está diseñado para medir voltaje CA en circuitos con frecuencia variable o con mucha “rampa” eléctrica, donde un multímetro normal daría lecturas erróneas.

Características clave

Aspecto	Funcionamiento
———	—————-
¿Qué hace?	Filtra las frecuencias no estándar y mide solo el voltaje verdadero, ignorando la frecuencia variable [manuals](https://manuals.plus/es/zoyi/zt-y-digital-multimeter-manual)
¿Cuándo usarlo?	En variadores de frecuencia (VFD), inversores, convertidores, circuits PWM, y sistemas con frecuencia no sinusoidal [youtube](https://www.youtube.com/watch?v=VRkSByS_6Lo)
Cómo activarlo	Mantén pulsado el botón durante más de 2 segundos para entrar al modo VFC [manuals](https://manuals.plus/es/zoyi/zt-y-digital-multimeter-manual)
Indicación en pantalla	Muestra “vol.tage” cuando los cables están correctamente conectados [manuals](https://manuals.plus/es/zoyi/zt-y-digital-multimeter-manual)
Conexión	Cable negro en COM, cable rojo en la terminal de voltaje (VΩ) [manuals](https://manuals.plus/es/zoyi/zt-y-digital-multimeter-manual)

Aplicación práctica

En términos de motores con variadores de frecuencia, un multímetro convencional puede mostrar lecturas falsas porque la frecuencia no es los 50/60 Hz estándar. El modo VFC del ZT-706S permite medir el voltaje real en estos circuitos complejos, útil para reparación de automóviles y electrodomésticos. [es.aliexpress](https://es.aliexpress.com/i/1005012236562868.html)

El ZT-706S es un osciloscopio-multímetro 3 en 1 con 66,000 lecturas y 50 MHz, haciendo que esta función sea profesional para mantenimiento eléctrico. [es.aliexpress](https://es.aliexpress.com/i/1005012236562868.html)