Activar PPPoE en un Mikrotik

Procedimiento incompleto. Pierdo la redirección de puertos con protocolo TCP. Hay que ver cómo arreglar eso…

Procedimiento realizado para usar el router neutro a través del router del ISP configurado como monopuesto.

Como configurar un servidor PPPoE en Mikrotik y RouterOS

El router del ISP es de O2/Movistar, con lo que el usuario y la contraseña para conexion PPPoE en Movistar son adslppp@telefonicanetpa y adslppp respectivamente.

Proceso en el router neutro

En el Mikrotik, que es nuestro router neutro, hacemos:

Configuramos el cliente PPPoE: PPP > Interface > + PPPoE Client > Ventana de configuración:

Pestaña General

Name: pppoe-out1 (por ejemplo)

Interfaces: ether1 (El conectado al router del ISP)

Pestaña Dial Out

User: adslppp@telefonicanetpa

Password: adslppp

Marcamos las casillas de :Use Peer DNS y Add Default Route.

Tras aplicar los cambios podemos ver en la pestaña Traffic un gráfico con los datos de comunicación.

Creamos una regla NAT para el interface pppoe-out1: IP > Firewall > Pestaña NAT > + > Ventana de configuración:

Pestaña General

Chain: srcnat

Out. Interface: pppoe-out1

Pestaña Action

Action: masquerade

Proceso en el router del ISP

Se configura como monopuesto.