Mikrotik - Router hAP ax2

En Mikrotik

Estructura interna

POE

Documentación sin verificar…

Cámara IP

El MikroTik hAP ax² soporta PoE-out pasivo en su puerto Ether1, ideal para alimentar cámaras IP compatibles con PoE pasivo (generalmente 18-28V).

Conecta la cámara directamente a ese puerto para recibir tanto datos como alimentación a través de un solo cable Ethernet.

Esquema básico de conexión

Puerto Ether1 del hAP ax² → Cable Ethernet directo → Puerto LAN/PoE de la cámara IP.

Asegurarse de que el router esté alimentado por su jack DC 12-28V.

El hAP ax² proporciona hasta ~400mW en PoE-out en Ether1, suficiente para muchas cámaras de bajo consumo.

Configuración en RouterOS

Acceder vía Winbox o CLI para habilitar PoE si no está activo por defecto:

/interface ethernet poe set ether1 poe-out=auto-on

Verificar voltaje y corriente con

/interface ethernet poe monitor ether1

Configurar VLAN o bridge si se necesita segmentar la red de la cámara.

Consideraciones clave

Verificar que la cámara acepte PoE pasivo (no 802.3af/at, común en MikroTik); si no, usar un inyector PoE intermedio o splitter.

Cables Cat5e/Cat6 hasta 100m; usar T568B para crimpar RJ45.

Probar conectividad asignando IP estática o DHCP a la cámara en la misma subred del bridge-LAN (ej. 192.168.88.0/24 por defecto). [youtube](https://www.youtube.com/watch?v=TaabJmZ_810)