Mikrotik - Router hAP ax2

En Mikrotik

Estructura interna

POE

El hAP ax² soporta entradas de 12–28 V por jack DC y 18–28 V por PoE‑in.

El PoE‑out de Ether1 es PoE pasivo, esto significa que da el mismo nivel de tensión que el que se use para alimentarlo. Por ejemplo, cuando se alimenta con el adaptador nominal de 24 V, la salida PoE‑out de Ether1 entrega aproximadamente 24 V, con una corriente máxima de 0,6 A por puerto (unos 14–15 W máx.).

Cámara IP

Documentación sin verificar…

El MikroTik hAP ax² soporta PoE-out pasivo en su puerto Ether1, ideal para alimentar cámaras IP compatibles con PoE pasivo (generalmente 18-28V).

Conecta la cámara directamente a ese puerto para recibir tanto datos como alimentación a través de un solo cable Ethernet.

Esquema básico de conexión

Puerto Ether1 del hAP ax² → Cable Ethernet directo → Puerto LAN/PoE de la cámara IP.

Asegurarse de que el router esté alimentado por su jack DC 12-28V.

El hAP ax² proporciona hasta ~400mW en PoE-out en Ether1, suficiente para muchas cámaras de bajo consumo.

Configuración en RouterOS

Acceder vía Winbox o CLI para habilitar PoE si no está activo por defecto:

/interface ethernet poe set ether1 poe-out=auto-on

Verificar voltaje y corriente con

/interface ethernet poe monitor ether1

Configurar VLAN o bridge si se necesita segmentar la red de la cámara.

Consideraciones clave

Verificar que la cámara acepte PoE pasivo (no 802.3af/at, común en MikroTik); si no, usar un inyector PoE intermedio o splitter.

Cables Cat5e/Cat6 hasta 100m; usar T568B para crimpar RJ45.

Probar conectividad asignando IP estática o DHCP a la cámara en la misma subred del bridge-LAN (ej. 192.168.88.0/24 por defecto). [youtube](https://www.youtube.com/watch?v=TaabJmZ_810)