[Hércules] Menú contextual

No se pierda, hay un menú de configuración, puede abrirlo haciendo clic con el botón derecho del mouse en la ventana principal.

Nota: Las diferentes pestañas tienen diferentes características de este menú.

Parámetros

Mostrar caracteres especiales (en ASCII, HEX o DEC)

Registrar la comunicación en un archivo

Cree y envíe un archivo de prueba (formato de grupo HW) al dispositivo

Enviar un archivo a un dispositivo remoto

Borrar ventana del texto

Ajuste de línea

Habilitar hexadecimal. Si está marcado, los caracteres se mostrarán en forma hexadecimal: {número hexadecimal}.

Habilitar CR/LF

Si está marcado, la interpretación de CR y LF dependerá del menú EOL de transmisión.

Ejemplo:

marcado (modo Windows/DOS en Transmit EOL)
a<CR><LF>b = a<nueva línea>b
a<CR>b = ab
a<LF>b = ab
es decir, ignora <CR> y < LF> pero no <CR><LF>
sin marcar (Windows/DOS/Linux/MAC)
a<CR><LF>b = a<nueva línea>b
a<CR>b = a<nueva línea>b
a<LF>b = a<nueva línea>b
que es interpreta todas las combinaciones como carácter de nueva línea

Eco local. Si se marca excepto los caracteres enviados, los caracteres de eco local también se mostrarán en color rosa.

Eliminar EOL

Controla el carácter <BS> (retroceso).

Si está marcado y el cursor está al principio de la línea y se presiona <BS>, entonces se borra el final de la línea anterior y el cursor se mueve al final de la otra línea.

Si no está marcado y el cursor está al principio de la línea y se presiona <BS>, el final de la línea anterior no se elimina y el cursor permanece al principio de la línea.

Habilitar NVT. Permite ver los comandos NVT recibidos o enviados. Los comandos NVT se mostrarán en azul. Si no se marca, estos comandos no se mostrarán claramente en la ventana de datos recibidos/enviados.

Caracteres especiales

Muestra caracteres especiales (por ejemplo CR - retorno de carro y LF - salto de línea) excepto el texto.

En modo ascii puedes ver que escribe los nombres ascii de los caracteres especiales.

En hexadecimal y dec muestra el código hexadecimal y decimal de los caracteres especiales respectivamente.

En el modo de texto no ve estos caracteres.

Transmitir EOL

Le dice al programa lo que se interpretará como final de línea para diferentes tipos de SO.

Para Windows la secuencia CRLF será EOL, para Unix LF y para Mac el carácter CR. ¡Es importante elegir el correcto!

Word-wrap enable. Si no está marcada, el texto en la ventana de datos Recibidos/Enviados se escribirá en una línea porque los caracteres CR y LF no se tendrán en cuenta.

Registrar en archivo

Puede registrar lo que se muestra en la ventana en un archivo de texto.

Después de especificar el archivo, debe marcar Habilitar registro en el mismo menú.

Si se marca Sobrescribir archivo de registro, no agrega los datos nuevos al archivo de registro, sino que los sobrescribe y elimina los datos antiguos.

Desactivar recepción de datos. Si está marcada, no se mostrarán los datos recibidos.

Borrar ventana. Borra la ventana. Elimina el texto mostrado.

Enviar archivo (usado solo en la pestaña Serial). Envío de un archivo binario definido a la conexión.

Generador de archivos de prueba

El generador de archivos de prueba es una función dedicada a las pruebas de PortStore y PortStore2.

Se usa principalmente para trabajar con nuestros dispositivos junto con los datos de prueba recibidos en el menú Cliente TCP.