[Packet Tracer] Relación de comandos

Configuración. Modos, guardar, comandos

Entrar en el modo enable

enable

Los comandos show para mostrar información se ejecutan en este modo.

Entramos en el modo de configuración

configure terminal

Guardar configuración. Desde el modo enable ejecutamos

write

Ejecutar comandos enable desde el modo configure terminal

do <comando>

Ejemplo:

Switch(config)#do write

Los comandos de mostrar información los podemos ejecutar desde el modo configure terminal ejecutando:

Dispositivo(config)#do show ...

Consultar comandos ejecutados. Desde el modo enable del dispositivo ejecutamos:

history

Switch

Mostrar la tabla de direccionamiento MAC

Switch>enable
Switch#show mac address-table

Mostrar configuración actual

Switch>enable
Switch#show running-config

Mostrar las VLANs configuradas

Switch>enable
Switch#show vlan

Muestra una pequeña descripción de las VLANs configuradas

Switch>enable
Switch#show vlan brief

Muestra una breve descripción de una VLAN

Switch>enable
Switch#show vlan id <num_vlan>

Crear VLAN

switch> enable
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan <n>
Switch(config-vlan)#name <nombreVLAN>
Switch(config-vlan)#exit

Asignar VLAN a un puerto

switch(config-if)# switchport access vlan <n>

Configurar puerto en modo trunk

Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface <puerto>
switch(config-if) switchport mode trunk

Router

Mostrar la información IP de los dispositivos de red

Router#show ip interface

Mostrar tabla de enrutamiento

router# show ip route

Añadir entrada a tabla de enrutamiento

router(config)# ip route <address> <mask> <gateway>

Eliminar entrada a tabla de enrutamiento

router(config)# no ip route <address> <mask> <gateway>

Añadir interfaz de red virtual

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface <puerto-a-crear>

Configurar VLAN a una interfaz de red (protocolo 802.1q)

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface <nombre_interfaz_virtual>
Router(config-subif)#encapsulation dot1q <VLAN>

Configurar ip/mascara a interfaz (virtual)

Router(config-subif)#ip address <IP mascara-de-red>