[Packet Tracer] Relación de comandos

Configuración. Modos, guardar, comandos

Entrar en el modo enable

enable

Los comandos show para mostrar información se ejecutan en este modo.

Entramos en el modo de configuración

configure terminal

Guardar configuración. Desde el modo enable ejecutamos

write

Ejecutar comandos enable desde el modo configure terminal

do <comando>

Ejemplo:

Switch(config)#do write

Los comandos de mostrar información los podemos ejecutar desde el modo configure terminal ejecutando:

Dispositivo(config)#do show ...

Consultar comandos ejecutados. Desde el modo enable del dispositivo ejecutamos:

history

Switch

Mostrar la tabla de direccionamiento MAC

Switch>enable
Switch#show mac address-table

Mostrar configuración actual

Switch>enable
Switch#show running-config

Mostrar las VLANs configuradas

Switch>enable
Switch#show vlan

Muestra una pequeña descripción de las VLANs configuradas

Switch>enable
Switch#show vlan brief

Muestra una breve descripción de una VLAN

Switch>enable
Switch#show vlan id <num_vlan>

Crear VLAN

switch> enable
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan <n>
Switch(config-vlan)#name <nombreVLAN>
Switch(config-vlan)#exit

Asignar VLAN a un puerto

switch(config-if)# switchport access vlan <n>

Configurar puerto en modo trunk

Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface <puerto>
switch(config-if) switchport mode trunk

Router

Mostrar la información IP de los dispositivos de red

Router#show ip interface

Mostrar tabla de enrutamiento

router# show ip route

Añadir entrada a tabla de enrutamiento

router(config)# ip route <address> <mask> <gateway>

Eliminar entrada a tabla de enrutamiento

router(config)# no ip route <address> <mask> <gateway>

Añadir interfaz de red virtual

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface <puerto-a-crear>

Configurar VLAN a una interfaz de red (protocolo 802.1q)

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface <nombre_interfaz_virtual>
Router(config-subif)#encapsulation dot1q <VLAN>

Configurar ip/mascara a interfaz (virtual)

Router(config-subif)#ip address <IP mascara-de-red>

Manejo de la consola del router

Router PT → CLI

--- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n
Press RETURN to get started!
Router>

Para configurar el router debemos pasar al modo administrativo mediante el comando enable.

Router>enable
Router#

Para entrar en la configuración del router.

Router#configure terminal
Router(config)#

Para asignarle un nombre al router.

Router(config)#hostname Router-A
Router-A(config)#

Para configurar la interfaz ethernet del router.

Primero indicamos la interfaz que vamos a configurar, en nuestro caso la FastEthernet0/0.

Router-A(config)#interface fa0/0
Router-A(config-if)#

Luego le asignamos una dirección IP con su máscara, que será la puerta de enlace.

Router-A(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

Luego para grabar los cambios usamos no shutdown. Luego nos aparecerá información de que el interfaz se ha activado.

Router-A(config-if)#no shutdown

Finalmente salimos de la configuración de interfaz ethernet con el comando exit.

Router-A(config-if)#exit
Router-A(config)#

Para configurar la interfaz serial del router.

Primero indicamos la interfaz que vamos a configurar, en nuestro caso la serial0/0/0.

Router-A(config)#interface se0/0/0
Router-A(config-if)#

Luego le asignamos una dirección IP con su máscara.

Router-A(config-if)#ip address 200.1.10.1 255.255.255.0
Router-A(config-if)#

Luego le asignamos velocidad al reloj.

Router-A(config-if)#clock rate 64000
Router-A(config-if)#

Luego para grabar los cambios usamos no shutdown.

Router-A(config-if)#no shutdown

Finalmente salimos de la configuración del router con el comando end.

Router-A(config-if)#end
Router-A#

Por último debemos grabar la configuración del router con el siguiente comando.

Router-A#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router-A#

Configuración del protocolo de enrutamiento dinámico RIP versión 2, que acepta subredes VLSM.

Router-A#show ip route
Router-A#conf terminal
Router-A(config)#router rip
Router-A(config-router)#version 2
Router-A(config-router)#network 192.168.1.0
Router-A(config-router)#network 200.1.10.0
Router-A(config-router)#do wr
Building configuration...
[OK]
Router-A(config-router)#exit
Router-A#show ip protocols