[BIOS] Configuración UEFI o MBR

Placa base Asus PRIME H310I-PLUS R2.0

Configuración en la BIOS del modo MBR

Deshabilitaremos la pila de red UEFI: Opciones avanzadas → Pila de red → Deshabilitada.

A su vez indicaremos que el arranque por red se hará prioritariamente por BIOS legacy (MBR): Arrancar → CSM (Módulo de compatibilidad:

Iniciar CSM Habilitada

Control de dispositivos equipados con funciones de arranque: UEFI y OPROM antigua

Arranque desde dispositivo de red: Legacy only

Configuración en la BIOS del modo UEFI

Si queremos iniciar el equipo por PXE con una BIOS UEFI, es posible que tengamos que desactivar en la BIOS la opción de Arranque seguro.

Habilitaremos la pila de red UEFI: Opciones avanzadas → Pila de red → En mi caso dejo habilitado solo la Compatibilidad PXE Ipv4 y no la Ipv6.

A su vez indicaremos que el arranque por red se hará prioritariamente por UEFI: Arrancar → CSM (Módulo de compatibilidad:

Iniciar CSM Habilitada

Control de dispositivos equipados con funciones de arranque: UEFI y OPROM antigua

Arranque desde dispositivo de red: Controlador UEFI primero