[Arduino] Referencia: Declaración y conversión de tipos de variables

//tipo vacio (solo para funciones) void

Booleanos

//booleano, false o true boolean variable = false;

Enteros

//entero, 16 bits, de -32,768 a 32,767 int variable = 100; //entero, 16 bits, de 0 a 65535 (excepto en Due, donde son 32 bits) unsigned int variable = 100; //entero, 16 bits, de 0 a 65535 short variable = 100; //entero, 32 bits, de -2,147,483,648 a 2,147,483,647 long variable = 100000L; //entero, 32bits, de 0 a 4,294,967,295 unsigned long variable = 100000L;

Coma flotante

//coma flotante, 32 bits, de -3.4028235E+38 a 3.4028235E+38. Precision 6 digitos float variable = 1.117; //idéntico a float, excepto en Arduino Due donde es flotante de 64 bits double variable = 1.117;

Bytes

//8 bits, de 0 a 255 byte variable = B10010; //16bits, sin signo, de 0 a 65535 word variable = 10000;

Caracteres

//8 bits, de -128 a 127 char variable = 'A'; //8 bits, de 0 a 255 unsigned char variable = 240;

Conversión entre variables

//convierte a char char(variable); //convierte a byte byte(variable); //convierte a int int(variable); //convierte a word word(variable); //convierte a long long(variable); //convierte a float float(variable);

Cualificadores de variables

//STATIC //Variables visibles únicamente en el interior de una función, //y cuyo valor se mantiene entre llamadas a la misma. static int variable; //CONST //Variables cuyo valor no puede ser redefinido tras la inicialización const float pi = 3.14; //VOLATILE //Variables en las que se indica al compilador que no guarde en los registros //del microprocesador, sino que fuerza la actualización en memoria. Esto se //hace cuando existe la posibilidad de que el valor de la variable sea //modificado por otro proceso que se ejecuta concurrentemente con el actual //(por ejemplo cuando se emplean hilos o interrupciones) volatile int variable = LOW;