[3D] Laminado - Cura

Instalación del programa

Instalación en un NAS Synology con Docker

Configuración en Cura del puerto serie usado por la impresora: Machine → Machine settings → Seleccionar el puerto serie correspondiente a la impresora. Para ello consultar en Panel de control → Administrador de dispositivos → Puertos COM

Configuración del laminado

Configuración. Básica, avanzada y experta.

Plugins

Start/End gcode

Barra de menú

File

Tools

Machine

Ajustes en Cura para diferentes tipos de filamentos en la Anycubic 4max Pro. Deben tomarse como un ejemplo y referencia. Los usuarios pueden afinar los parámetros para conseguir mejores resultados.

PLA

ABS

Flexible

Enlaces

Manuales del Cura

Review de Cura y comparativa con Slic3r

Tutorial Cura 2 - 1 de 2 (en español) - Software Impresión 3D - Episodio 3

Tutorial Cura 2 - 2 de 2 (en español) - Software Impresión 3D - Episodio 4

Enlaces gcode

Sacar parámetros de impresión desde Gcode

Ingenieria inversa con Cura

gCodeViewer