[3D] Laminado - Orca

OrcaSlicer Installing Orca on Debian Linux How to Install Orca Slicer on Your Synology NAS (Marius Bogdan Lixandru)

Start/End gcode

Tests. Orden a seguir en los tests.

Test de temperatura

Poner la primera capa 5 grados a mayores del resto, una vez finalizado el test.

Revisar los valores tras el test, pues se queda con el mayor.

Test de flujo

Cambiar previamente en el perfil del filamento ratio de flujo a 1.

Laminar.

Seleccionar el que más guste. Si es -0.05 : 1-0,05