[Anycubic 4max Pro] Especificaciones técnicas

Impresión

Tecnología de: FDM, Modelado de deposición fundida

Tamaño de impresión: 270 mm (L) × 205 (W) × 205 mm (H)

Resolución de la capa: 0.05-0.3 mm

Precisión de posicionamiento X/Y/Z : 0.01 / 0.0125 / 0.00125 mm

Número de extrusores: 1

Diámetro de boquilla/ filamento: 0.4 mm / 1.75 mm

Velocidad de impresión: 20 ~ 80 mm / s (recomendado 50 mm / s)

Materiales admitidos: PLA, ABS, HIPS, Madera, etc.

Entrada: 110V / 220V AC, 50 / 60Hz

Temperatura

Rangos de funcionamiento:

Temperatura ambiente: 8 ℃ - 40℃

Humedad ambiente: 20% - 50%

Temperatura operativa del extrusor: máximo 260 ℃

Temperatura operativa de la cama de impresión: máximo 100 ℃

Software

Slicer: Cura, Smplify3D, Repetier-HOST

Formatos de entrada del software: .STL, .OBJ, .JPG, .PNG

Formato de salida del software: GCode

Conectividad: Tarjeta de memoria; Cable de datos

Dimensiones

Medidas: 454 mm * 466 mm * 410 mm

Peso neto: ~18.2kg

Enlaces

Anycubic

Youtube

Anycubic Launched New 3D Printer 4Max Pro!!!

Unboxing and setup

Leveling