Configuración de PXE

Mirar [Redes] Servidor PXE

Arranque con BIOS legacy

Se crea un fichero dentro del directorio pxelinux.cfg con el nombre 01-Dirección MAC, por ejemplo 01-04-92-26-d3-aa-f8, sin extensión. Éste será el fichero que se cargue automáticamente al iniciarse el PC por PXE. Para que esto ocurra, el PC deberá de poseer la MAC especificada.

Contenido de este fichero, por ejemplo, siendo la IP que se especifica la del equipo con el servidor PXE:

DEFAULT vesamenu.c32
PROMPT 0
DEFAULT pc1301
LABEL pc1301
MENU LABEL pc1301
LINUX memdisk
INITRD http://192.168.1.1/boot/probar/debian/v12/mini12_64.iso
APPEND iso raw

Arranque con BIOS UEFI

Entraremos en la BIOS y habilitaremos la pila de red UEFI. En mi caso dejo habilitado solo la Compatibilidad PXE Ipv4 y no la Ipv6.