Instalación de Debian 10.4.0

En máquina virtual desde ISO

Virtualización. VirtualBox [Versión 6.0.20 r137117 (Qt5.7.1)]

Nombre máquina virtual: deb10_1350a (deb10_13xxN, xx= orden en la wiki del alumno, N= a, b o x, es el grupo)

Sistema operativo: Linux Debian de 64 bits.

Memoria base: 1024 MB

Disco VHD dinámico de 50 GB

Controlador SATA con el disco duro y una unidad óptica.

Arranque: 1º la unidad óptica, luego el disco duro.

Red: Adaptador puente.

Arranque

Imagen ISO de arranque: https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/debian-10.4.0-amd64-DVD-1.iso

En el menú siguiente escojo Graphical install.

Región

Lenguaje Spanish, país España, teclado Español.

Red

Carga componentes adicionales…

Obtiene una dirección de IP automática por DHCP.

Host y usuario

Nombre de la máquina: deb10-1350a por ejemplo (deb10-13xxN).

Nombre del dominio: ninguno (en blanco).

Clave del superusuario (Dos veces).

Nombre completo y nombre de cuenta para el usuario. Contraseña para ese usuario (Dos veces): sti13xxN

Hora

Zona horaria: Península.

Particionado

Particionado: Guiado - utilizar todo el disco → Escojo mi disco duro de la lista.

Esquema de particionado: Todos los ficheros en una partición (recomendado para novatos).

Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco → Si.

Crea la partición y el sistema de ficheros ext4…

Repositorios

Instalando el sistema base…

¿Desea analizar otro CD/DVD? → No.

¿Desea usar una réplica de red? → No.

Paquetes

Seleccionar e instalar programas: Preparando y configurando diferentes módulos…

¿Desea participar en la encuesta sobre el uso de los paquetes? → No.

Selección de programas: Entorno de escritorio Debian, … LXDE y Utilidades estándar del sistema.

Descargando e instalando ficheros…

Arranque

¿Desea instalar el cargador de arranque GRUB en el registro principal de arranque? → Si.

Dispositivo donde instalar el cargador de arranque: Selecciono el disco duro, /dev/sda en mi caso.

Finalizando la instalación…

Aviso de retirar la imagen ISO de instalación → Continuar → Reinicia el sistema.

Inicio de sesión

Inicio sesión → No guardar historial.

En el menú superior de la máquina virtual seleccionamos tanto en Dispositivos-Portapapeles compartido como en Dispositivos-Arrastrar y soltar la opción Bidireccional para facilitar el trasvase de información entre máquina virtual y máquina virtual o host.

Actualizaciones

Abrimos una consola: Inicio → Herramientas del sistema → LXterminal

Pasamos a ser root

su -

y le damos la contraseña del superusuario que especificamos en la instalación.

Comprobamos los repositorios del fichero /etc/apt/sources.list. Lo editamos por ejemplo usando el nano para que queden tal como se muestran en Repositorios Debian.

Actualizamos la lista de repositorios y actualizamos paquetes…

apt-get update
apt-get install aptitude
aptitude update
aptitude upgrade

Instalación de las GuestAdditions

Seguimos las instrucciones contenidas en GuestAdditions.

aptitude install gcc make dkms

Menú máquina Dispositivos → Insertar imagen de CD de las Guest Additions.

Normalmente aparecerá un mensaje de que se ha insertado un medio extraible y si lo queremos abrir en un explorador de archivos → Aceptar. Si al montar la imagen ISO de las GuestAdditions no se inicia el proceso automáticamente, debemos fijarnos cual es la ruta de los archivos de esa imagen y abrir una consola en ese lugar, que podría ser /media/cdrom0.

Se abre la ventana del explorador de archivos y observamos los ficheros que contiene el CD. Nos interesa ejecutar el VBoxLinuxAdditions.run.

Como seguimos como root podremos ejecutar ese fichero.

# bash /media/cdrom0/VBoxLinuxAdditions.run

A continuación se ejecutará el proceso de instalación. Observaremos que no haya mensajes de error.

Cuando el proceso finalice correctamente puede que nos indique la necesidad de reiniciar la máquina virtual.

# reboot

Al reiniciar veremos que ya podemos estar en pantalla completa con la resolución nativa de nuestro monitor.

Clonar. Como siempre, antes de comenzar a experimentar con nuestra nueva máquina se recomienda clonarla y trabajar con su clon. De esta manera si metemos la pata podremos volver a clonarla y tener una nueva máquina operativa en menor tiempo en lugar de tener que volver a instalar todo de nuevo. En concreto esta máquina tardó en clonarse apenas 1 minuto.