Instalación de Debian 9

Instalación desde red

Usaré la imagen de Debian 9 para instalar desde internet: https://www.debian.org/CD/netinst/

Arranque

Previamente enchufo a un conector USB del equipo mis altavoces USB.

Desde mi ordenador tengo que al encenderlo pulsar F12 para ver las opciones de arranque → En la lista mostrada aparece mi USB en varias entradas: SanDisk, UEFI: Sandisk y UEFI: Sandisk, Partition 1. Escogo la primera, que supongo será la opción Legacy.

En el menú siguiente escojo Install.

Región

Lenguaje Spanish, país España, teclado Español.

Red

Carga componentes adicionales…

Aparece lista de adaptadores de red: Selecciono el que está conectado a la red → Intro. Si no hubiera aparecido no podría seguir con la instalación → Problemas de red

Obtiene una dirección de IP automática por DHCP.

Host y usuario

Nombre de la máquina: debian64b por ejemplo.

Nombre del dominio: ninguno.

Clave del superusuario (Dos veces).

Nombre completo y nombre de cuenta para el usuario. Contraseña para ese usuario (Dos veces).

Hora

Zona horaria: Península.

Particionado

Particionado: Guiado - utilizar todo el disco → Escojo mi disco duro de la lista.

Esquema de particionado: Todos los ficheros en una partición (recomendado para novatos).

Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco → Si.

Crea la partición y el sistema de ficheros ext4…

Repositorios

Instalando el sistema base…

País de la réplica de Debian: España → Réplica de Debian: debian.uvigo.es.

Proxy: ninguno.

Configurando apt: Analizando la réplica y descargando ficheros…

Paquetes

Seleccionar e instalar programas: Preparando y configurando diferentes módulos…

¿Desea participar en la encuesta sobre el uso de los paquetes? → No.

Selección de programas: Entorno de escritorio Debian, … LXDE y Utilidades estándar del sistema.

Descargando e instalando ficheros…

Arranque

¿Desea instalar el cargador de arranque GRUB en el registro principal de arranque? → Si.

Dispositivo donde instalar el cargador de arranque: Selecciono el disco duro, /dev/sda en mi caso.

Finalizando la instalación…

Aviso de retirar el USB de instalación → Continuar → Reinicia el sistema.

Inicio de sesión

Inicio sesión → No guardar historial.

Instalación desde dvd

Preparo un USB con la imagen ISO → Creación de un USB para la instalación de Linux

Los pasos de instalación son semejantes al de la instalación desde red.

Comprobaciones primeras

Compruebo la tarjeta de sonido.

Me pongo a reproducir un vídeo y no se oye en los altavoces USB.

Mientras se reproduce hago Click dcho sobre icono de altavoz → Launch Mixer → Reproducción

Aparece el reproductor de vídeo y a su lado la salida de audio predeterminada, que resulta ser la salida de la tarjeta de sonido integrada en la placa base. Clico en ella y selecciono otra tarjeta de sonido que aparece y resulta ser la de los altavoces USB.

Solucionado

Corrijo el adaptador de red → Problemas de red