[Proxmox] Networking

Networking básico

No se asignan IPs a las tarjetas físicas como tales.

Linux bridge actúa como un switch virtual y puede tener asociadas o no tarjetas físicas.

Es al bridge a quién se le asigna una dirección IP. Si a un bridge le asociamos 2 tarjetas de red físicas, como es el caso de nuestro miniPC, tendremos dos conexiones ethernet con la misma IP: En caso de que una caiga seguiremos teniendo acceso a Proxmox a través de la otra.

Activar un adaptador físico inactivo

Vista por servidor > Centro de datos > nuestro nodo > Red

Seleccionamos el adaptador físico que no está activo > Marcamos Inicio automático > Aceptar

Aplicar configuración > Ya aparece activo ese adaptador.

Asignar un adaptador físico a un bridge virtual

Vista por servidor > Centro de datos > nuestro nodo > Red

Seleccionamos el puente en el cual queremos incluir el adaptador físico > añadimos separados por espacios los nombres de los adaptadores de red, por ejemplo Puertos de puente: enp1s0 enp3s0 > Aceptar

Aplicar configuración

Link Aggregation

Para configurar Link Aggregation (agregación de enlaces) en Proxmox VE, sigue estos pasos detallados:

1. Preparación previa

Asegúrate de tener dos o más interfaces de red físicas disponibles para la agregación.

Verifica que tu switch soporta el protocolo LACP (802.3ad) si planeas usar este modo.

Realiza la configuración desde la consola o con acceso remoto para evitar perder conectividad.

2. Accede a la configuración de red

Inicia sesión en la interfaz web de Proxmox.

Dirígete a Datacenter > Nodo > Red.

3. Crear un Bond (enlace agregado)

Haz clic en Crear > Bond.

Selecciona las interfaces de red que deseas agregar al Bond.

Configura los siguientes parámetros:

Nombre del Bond: Por ejemplo, bond0.

Modo: Selecciona el modo deseado:

balance-rr (round-robin): Para balanceo de carga.

active-backup: Una interfaz activa y otra en espera.

802.3ad (LACP): Requiere soporte del switch para sumar velocidades[1][3].

Guarda los cambios.

4. Configurar un Bridge sobre el Bond

Crea un Linux Bridge asociado al Bond creado:

Haz clic en Crear > Bridge.

Asocia el Bond (bond0) como interfaz esclava del Bridge.

Asigna una dirección IP al Bridge si es necesario (por ejemplo, para acceso al nodo Proxmox).

Guarda y aplica los cambios.

5. Aplicar y verificar configuración

Aplica la configuración y verifica la conectividad:

Usa comandos como `ping` para probar la conexión.

Verifica que las máquinas virtuales conectadas al Bridge tienen acceso a la red.

6. Consejos adicionales

Si utilizas LACP, configura el switch con los mismos parámetros para que funcione correctamente.

Realiza pruebas exhaustivas para garantizar que no haya pérdida de conectividad[1][2][3].

Con estos pasos, tu configuración de Link Aggregation estará lista en Proxmox VE, mejorando la redundancia y el rendimiento de tu red.

Citations: [1] https://alexhost.com/es/faq/instalacion-y-configuracion-de-redes-en-proxmox-ve/ [2] https://www.youtube.com/watch?v=wuA1XW8EAIM [3] https://www.maquinasvirtuales.eu/proxmox-crear-un-bond-o-nic-teaming-o-link-aggregation/ [4] https://s00.ddns.net/web/cursoPROXMOX/modulo7/configuracin_de_la_red_del_servidor_proxmox_ve.html [5] https://doc-proxmox.datosporlasnubes.com/books/redes-en-proxmox-i/page/21-configuracion-por-defecto-en-un-nodo-proxmox [6] https://www.youtube.com/watch?v=WPKciwyYc4Y [7] https://help.ovhcloud.com/csm/es-es-dedicated-servers-ola-manager?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0043846 [8] https://coda.io/@julia-asensio-pedrero/proxmox/introduccion-a-las-redes-en-proxmox-22

— Respuesta de Perplexity: https://www.perplexity.ai/search/como-configurar-link-agragatio-JGDSfYFzQ0ixKxNNdTt21A?utm_source=copy_output