[Proxmox] Networking

Networking básico

No se asignan IPs a las tarjetas físicas como tales.

Linux bridge actúa como un switch virtual y puede tener asociadas o no tarjetas físicas.

Es al bridge a quién se le asigna una dirección IP. Si a un bridge le asociamos 2 tarjetas de red físicas, como es el caso de nuestro miniPC, tendremos dos conexiones ethernet con la misma IP: En caso de que una caiga seguiremos teniendo acceso a Proxmox a través de la otra.

Activar un adaptador físico inactivo

Vista por servidor » Centro de datos » nuestro nodo » Red

Seleccionamos el adaptador físico que no está activo » Marcamos Inicio automático » Aceptar

Aplicar configuración » Ya aparece activo ese adaptador.

Asignar un adaptador físico a un bridge virtual

Vista por servidor » Centro de datos » nuestro nodo » Red

Seleccionamos el puente en el cual queremos incluir el adaptador físico » añadimos separados por espacios los nombres de los adaptadores de red, por ejemplo Puertos de puente: enp1s0 enp3s0 » Aceptar

Aplicar configuración

Link Aggregation

Link Aggregation, o agregación de enlaces, es una tecnología de redes que permite combinar dos o más enlaces físicos Ethernet en un solo enlace lógico. El objetivo principal es aumentar el ancho de banda total disponible y mejorar la disponibilidad y redundancia de la conexión entre dispositivos de red, como switches, servidores o sistemas NAS

Para configurar Link Aggregation en Proxmox VE, seguiremos estos pasos:

Preparación previa

Asegurarnos de tener dos o más interfaces de red físicas disponibles para la agregación.

Verificar que nuestro switch soporta el protocolo LACP (802.3ad) si planeamos usar este modo.

Realizar la configuración desde la consola o con acceso remoto para evitar perder conectividad.

Acceder a la configuración de red

Iniciar sesión en la interfaz web de Proxmox.

Dirigirnos a Datacenter > Nodo > Red.

Crear un Bond (enlace agregado)

Hacer clic en Crear > Bond.

Seleccionar las interfaces de red que deseamos agregar al Bond.

Configurar los siguientes parámetros:

Nombre del Bond: Por ejemplo, bond0.

Modo: Seleccionar el modo deseado:

balance-rr (round-robin): Para balanceo de carga.

active-backup: Una interfaz activa y otra en espera.

802.3ad (LACP): Requiere soporte del switch para sumar velocidades.

Guardar los cambios.

Configurar un Bridge sobre el Bond

Crear un Linux Bridge asociado al Bond creado:

Hacer clic en Crear > Bridge.

Asociar el Bond (bond0) como interfaz esclava del Bridge.

Asignar una dirección IP al Bridge si es necesario; por ejemplo para acceso al nodo Proxmox.

Guardar y aplicar los cambios.

Aplicar y verificar configuración

Aplicar la configuración y verificar la conectividad:

Usar comandos como ping para probar la conexión.

Verificar que las máquinas virtuales conectadas al Bridge tienen acceso a la red.

Consejos adicionales

Si utilizamos LACP, configurar el switch con los mismos parámetros para que funcione correctamente.

Realizar pruebas exhaustivas para garantizar que no haya pérdida de conectividad.

Con estos pasos, la configuración de Link Aggregation estará lista en Proxmox VE, mejorando la redundancia y el rendimiento de nuestra red.

Apoyo

Páginas Instalación y configuración de redes en Proxmox VE Proxmox: Crear un Bond o Nic Teaming o Link Aggregation Configuración de la red del servidor Proxmox VE 2.1.- Configuración por defecto en un nodo Proxmox Configurar el servicio OVHcloud Link Aggregation desde el área de cliente de OVHcloud Introducción a las redes en Proxmox Vídeos Redes en Proxmox - Parte 2 Bonding Proxmox ve Network config bond facil de aprender