Ventoy

Programa Ventoy Descargas

Ventoy is an open source tool to create bootable USB drive for ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI files.

With Ventoy, you don't need to format the disk over and over, you just need to copy the ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI files to the USB drive and boot them directly.

You can copy many files at a time and Ventoy will give you a boot menu to select them.

You can also browse ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI files in local disks and boot them.

x86 Legacy BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI and MIPS64EL UEFI are supported in the same way.

Most types of OS supported (Windows/WinPE/Linux/ChromeOS/Unix/VMware/Xen…)

1100+ ISO files are tested, 90%+ distros in distrowatch.com supported.

Features

100% open source

Simple and easy to use

Fast, with speed only limited by file copying speed

Can be installed in USB/Local Disk/SSD/NVMe/SD Card

Directly boot from ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI files, no extraction needed

Support to browse and boot ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI files in local disk

No need to be continuous in disk for ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI files

Both MBR and GPT partition styles are supported

x86 Legacy BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, MIPS64EL UEFI supported

IA32/x86_64 UEFI Secure Boot supported

Linux Persistence supported

Windows auto installation supported

Linux auto installation supported

Variables Expansion supported for Windows/Linux auto installation script

FAT32/exFAT/NTFS/UDF/XFS/Ext2(3)(4) supported for main partition

ISO files larger than 4GB supported

Menu alias, Menu tip message supported

Password protect supported

Native boot menu style for Legacy & UEFI

Most type of OS supported, 1100+ iso files tested

Linux vDisk(vhd/vdi/raw…) boot solution

Not only boot but also complete installation process

Menu dynamically switchable between ListView and TreeView mode

“Ventoy Compatible” concept

Plugin Framework and GUI plugin configurator

Injection files to runtime enviroment

Boot configuration file dynamically replacement

Highly customizable theme and menu style

USB drive write-protected support

USB normal use unaffected

Data nondestructive during version upgrade

No need to update Ventoy when a new distro is released

Instalación en Linux - Modo GUI (WebUI)

Para mayor comodidad, Ventoy ofrece una interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en navegador web en sistemas Linux desde la versión 1.0.36.

El diseño y el uso de la interfaz de usuario son idénticos a los de Ventoy2Disk.exe en Windows.

Si hubiese algún problema, usar Ventoy2Disk.sh para instalar o actualizar Ventoy. Consultar la sección de uso.

Descargar el paquete de instalación, como ventoy-xxxx-linux.tar.gz, y descomprímirlo.

Ejecutar bash VentoyWeb.sh en un terminal con permisos de root.

Abrir el navegador y visitar http://127.0.0.1:24680

Por defecto, VentoyWeb.sh escucha en 127.0.0.1:24680 y solo se puede acceder a él en el host local.

También se puede especificar la IP y el puerto de esta manera: sudo bash VentoyWeb.sh -H 192.168.0.100 -P 8080. Después, se podrá acceder a la interfaz web desde otro ordenador. Esto es muy práctico en algunos casos. Por ejemplo, si tenemos un ordenador con Linux, pero no tiene interfaz gráfica. Podemos ejecutar el script como se indica arriba y acceder a la interfaz web desde otro ordenador (por ejemplo, Windows), siempre que esté conectado a internet.

Cómo cerrar:

Cerrar el navegador web.

En la terminal, presionar Ctrl+C para salir.

Instalación en Linux - Modo CLI

Descargar el paquete de instalación, como ventoy-xxxx-linux.tar.gz, y descomprímirlo.

Ejecutar el script de shell como root. sh Ventoy2Disk.sh { -i | -I | -u } /dev/XXX XXX es el dispositivo USB, por ejemplo, /dev/sdb.

Ventoy2Disk.sh CMD [ OPCIÓN ] /dev/sdX

CMD:

-i instala ventoy en sdX. Usarlo la primera vez que se instala. Falla si el disco ya tiene instalado ventoy.

-I Fuerza la instalación de ventoy en sdX, no importa si está instalado o no.

-u Actualiza ventoy en sdX.

-l Lista la información de Ventoy en sdX.

OPCIÓN: (opcional)

-r SIZE_MB conserva algo de espacio en la parte inferior del disco (sólo para la instalación)

-s habilita el soporte de arranque seguro (el valor predeterminado está deshabilitado)

-g usa el estilo de partición GPT, el predeterminado es el estilo MBR (solo para instalación)

-L Etiqueta de la partición principal (por defecto Ventoy)

Tener en cuenta que la unidad USB se formateará y se perderán todos los datos después de la instalación.

Solo se necesita instalar Ventoy una vez; después, solo se necesita copiar los archivos ISO a la unidad USB.

También se puede usar como una unidad USB normal para almacenar archivos; esto no afectará el funcionamiento de Ventoy.

Copiar archivos de imagen

Tras finalizar la instalación, la unidad USB se dividirá en dos particiones.

La primera partición se formateó con el sistema de archivos exFAT (también puede formatearla manualmente con NTFS/FAT32/UDF/XFS/Ext2/3/4…). Solo se necesita copiar los archivos ISO a esta partición.

Se pueden colocar los archivos ISO/WIM/img/vhd(x) en cualquier lugar. Ventoy buscará recursivamente todos los directorios y subdirectorios para encontrar todos los archivos de imagen y los mostrará en orden alfabético en el menú de arranque.

También se puede configurar el complemento para que Ventoy solo busque archivos de imagen en un directorio fijo (y sus subdirectorios).

Actualización de Ventoy

Si se lanza una nueva versión de Ventoy, se puede actualizar a la unidad USB.

Cabe destacar que la actualización es segura; todos los archivos de la primera partición permanecerán intactos.

La actualización se realiza de la misma manera que la instalación Ventoy2Disk.exe y Ventoy2Disk.sh se le solicitará la actualización si la unidad USB ya tiene Ventoy instalado.