Ordenador de riego Junior Max (4 estaciones)

Catálogo de productos Irritol (2013-2014, inglés)

Controlador Junior DC: Folleto.

Controlador Junior Max: Folleto, manual en inglés y manual en castellano.

Funcionamiento con programa: Situación normal

Led verde AUTO encendido. Si falla la corriente se apaga y parpadea 24V en el display a la izquierda de la hora.

Reloj en hora actual.

Mensaje STATUS encima de la hora: Se mostrará la estación activada y su tiempo de riego cuando esté actuando. Aparece con la tecla Flecha dcha.

Flecha superior indicando el día de la semana.

Secuencia de programación (Programa A)

Next Configuración de hora/día

Flecha dcha Seleccionamos lo que queremos modificar: año, mes…

+ y -: Cambiamos dicho valor.

Next Tiempo de riego, en HORAS:MINUTOS

Flecha dcha Seleccionamos la estación dentro del programa. Las estaciones no seleccionadas del programa permanecerán apagadas.

On y Off: Cambiamos el tiempo de riego de la estación seleccionada.

Para resetear el tiempo de irrigación a la posición de apagado OFF debemos oprimir ambas teclas On y Off durante unos cuantos segundos hasta que aparezca OFF en pantalla.

PROG Cambiamos el programa A, B o C.

Next Dias de riego

Next Horas de arranque

Pueden programarse hasta 3 al día.

Cuando se cumpla cada una de ellas se inicia una secuencia de riego completa, empezando por la estación 1 y terminando por la 4, según los tiempos de riego asignados en ese programa.

Next % Tiempo de riego

Next Manual

Next Semiautomático

Next Sistema desactivado

Next AUTO

Previsualización de los programas introducidos

Estando el led verde AUTO encendido, si damos a:

Flecha dcha: Muestra valores programados…

On: vamos viendo tiempo de riego de cada estación, horas de arranque y días de riego.

PROG también los otros programas B y C.

Flecha dcha: Aparece el mensaje STATUS encima del reloj.

Cuando se active alguna estación la mostrará y cambiará la hora por el tiempo de riego.

Flecha dcha: Desaparece el mensaje STATUS, se muestra solamente el reloj.