[Cámaras] Fujifilm X-E1

Enlaces

Manuales

Manual en castellano

Páginas web

Sensor X-Trans y modos de simulación de película

Fujifilm soporte

Fujipedia

Cómo actualizar el firmware de nuestra cámara o lente de la Serie X

Vídeos

Configuración optimizada de la ISO en la Fuji X-E1

Utilizar una cámara Fujifilm X-E1 en 2021 - EN ESPAÑOL

FUJI X-E1 REVIEW 10 años más tarde…

Curiosidades

Modo silencio

Fujipedia: ¿El flash no funciona? Desactiva el modo silencio.

Situación

Vamos a tirar una fotografía con el flash integrado de la cámara o con un flash de mano acoplado a la zapata y, extrañamente, a la luz del destello no le da por aparecer. Nada, el flash no funciona. Revisamos bien la zapata, miramos una y otra vez el menú del flash en la cámara y nos invade el agobio cuando nos es imposible cambiar el gris de «apagado». Lo mismo pasa con los disparadores para flashes remotos, no se llegan a activar en ningún momento.

Comprobación

¿Has activado el modo silencio de la cámara? Este modo va más allá de eliminar cualquier sonido superfluo en el proceso de disparo, también desactiva el flash integrado o cualquier dispositivo acoplado a la zapata de flash.

Solución

Desactivando el modo silencio a través del menú o, en los primeros modelos de la Serie X, pulsando la tecla DISP BACK durante más de tres segundos, tendremos de nuevo el flash operativo.