[LAB] PCB: Diseño en Proteus

Investigando...

Proteus permite diseñar circuitos impresos (PCB) de manera integrada, pasando desde el esquemático hasta el layout y generación de archivos de fabricación.

El proceso combina simulación en ISIS y diseño en ARES.

Requiere verificar el circuito antes de rutear las pistas.

Pasos Iniciales

Crear el diagrama esquemático en ISIS seleccionando componentes de la librería, conectándolos y verificando conexiones con terminales como POWER y GND.

Simular el circuito para validar su funcionamiento antes de proceder.

Dibujar un borde de placa (Board Edge) para definir el tamaño del PCB.

Diseño de PCB

Cambiar a ARES haciendo clic en el botón correspondiente.

Colocar componentes automáticamente desde el esquemático.

Usar Track Mode para rutear pistas manualmente o autoruteo, ajustando grosores (ej. 50 mil para alimentación) y cambiando capas si es necesario.

Configurar el stackup de capas en Technology > Set Layer Stackup para diseños multicapa.

Finalización y Exportación

Agregar textos, silkscreen e importar imágenes bitmap para logos.

Generar archivos Gerber desde Output > Gerber para fabricar en servicios como JLCPCB.

Visualizar en 3D y configura planos de tierra en Zone Mode para mejorar integridad de señal.

Enlaces

(https://www.youtube.com/watch?v=XJa_qg5qkqw)

(https://es.scribd.com/document/579983553/Proteus-PCB-Guia)

(https://www.youtube.com/watch?v=jb299GSjmAg)

(https://www.youtube.com/watch?v=78GVsMHJnPg)

(https://www.youtube.com/watch?v=T0dDKc6MKlA)

(https://www.youtube.com/watch?v=4ZN6fikYhxo)

(https://www.youtube.com/watch?v=bPt8ZcKmvog)

(https://www.musiquiatra.com/index.php?%2Fforums%2Ftopic%2F20573-tutorial-phacer-pcbs-automaticamente-con-proteus%2F)

(https://www.youtube.com/watch?v=XopIAg4t9_A)

(https://uvadoc.uva.es/handle/10324/14625?mode=full)

…