[LAB] Radiador 100x40x40 mm

Características

Material: Perfiles de aluminio extruido 6063-T5 de alta calidad con buena conductividad térmica.

Color: Plata

Modelo: P100x40x40.

Tamaño del disipador de calor: aprox. 100 x 40 x 40 mm / 3,9 x 1,6 x 1,6 pulgadas

Peso ligero.

Diseño de diente acanalado en forma de U para un área máxima en contacto con la refrigeración.