[LAB] Ventilador 40x40x10 mm

Este tamaño es el típico que suele usarse en las impresoras 3D y por lo tanto muy común y fácil de encontrar.

Conceptos

Qué tipos de rodamientos usan los ventiladores y cuáles hacen más ruido Aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir un ventilador

Existen dos tipos de ventilador, los “Sleeve Bearing” y los “Ball Bearing”. Las principales diferencias entre ambos son:

Sleeve Baring

Nivel de ruido muy bajo.

Muy resistente al impacto.

Coste menor que el rodamiento de bolas.

El polvo puede acumularse y atascar el motor produciendo algo de ruido y lentitud con el tiempo, a muy largo plazo.

Soporta mejor funcionar en vertical que en horizontal.

Ball Bearing: Rodamiento de bolas.

Producen un nivel sonoro de ruido superior al sleeve bearing.

Tienen una vida más larga que los sleeve bearing, sobre todo funcionando en horizontal.

Los rodamientos de bolas son frágiles y no pueden soportar cualquier impacto exterior.