[Lab] Módulo XY-MOS de Aliexpress

Descripción

El módulo XY-MOS es un controlador de interruptor basado en MOSFET de alta potencia, ampliamente utilizado para controlar cargas de corriente continua como motores, tiras LED, válvulas y otros dispositivos que requieren aislamiento entre el circuito de control y la carga de potencia.

El módulo está diseñado para controlar cargas de alta potencia con una señal de control de bajo voltaje.

Con su diseño de salida paralela activa de doble MOS y baja resistencia interna, este módulo garantiza un buen rendimiento con corrientes de hasta 15 A y potencias de hasta 400 W, según el fabricante, si se añade un buen disipador.

Es compatible con señales PWM de hasta 20 kHz, para regular la velocidad de motores o el brillo de LEDs.

Soporta una amplia gama de voltajes: De 5 V a 36 V DC.

Temperatura de funcionamiento: De -40 ºC a 85 ºC.

Dimensiones: 3,4 * 1,7 * 1,2 cm.

Esquema

El siguiente esquema se aproxima bastante en valores al módulo adquirido en Aliexpress, aunque la referencia de los MOS-FET no coinciden.

Resistencias

R1 resultó ser igual, de 10 kΩ.

Sin embargo medimos en R2 2k35 Ω y en R3 465 Ω, que tomando la serie de valores E24 de referencia bien podríamos suponer unos valores normalizados de R2 = 2k4 Ω y R3 = 470 Ω.

El positivo de la fuente de alimentación se conecta tanto a la entrada V+ como a la salida OUT+.

El negativo de la fuente se conecta a V-.

La carga se conecta entre OUT+ (positivo) y OUT- (negativo).

El MOSFET conmuta el lado negativo de la carga (low-side switching).

Otro esquema equivalente de otro fabricante pero con distintos valores de resistencias.

Placa de circuito impreso

Organización de los componentes de la placa

Conexiones. Explicación de las conexiones de las pistas en la placa. Las flechas indican el sentido convencional de la corriente de salida: De positivo a negativo.

Consulta

Apuntes

El transistor MOSFET (Tema 4)

EL TRANSISTOR MOS: Estructura física y modelos de circuito

Databooks

mosfet_n_40v_d4184a-vb.pdf

mosfet_n_g16.pdf

Páginas web

El Transistor MOSFET

¿Deberías utilizar los MOSFET de potencia en paralelo?

Vídeos

1Como conectar dos mosfets en paralelo para obtener un mayor amperaje de control