[DNS-323] Sistema RAID

Creación inicial del RAID

Procedimiento. Vamos a configurar el NAS en RAID tipo 1, es decir en modo espejo, usando dos discos idénticos de 1,5 TB. A continuación se indica detalladamente el procedimiento a seguir la primera vez que se construye el sistema RAID.

Paso 1.- Selección del tipo RAID 1:

Paso 2.- Selección de EXT3 como sistema de ficheros para el sistema RAID:

Paso 3.- Habilitamos la reconstrucción automática del RAID. Esto lo hacemos para que baste sacar el disco estropeado y sustituirlo por uno nuevo de igual o mayor capacidad: El NAS comenzará a reconstruir los datos en el disco insertado, perdiéndose todo lo que tuviera previamente.

Paso 4.- Le indicamos la capacidad que queremos que ocupe el sistema RAID. Le ponemos toda la del disco, en este caso 1498 GB.

Paso 5.- Comienza el proceso, que tardará dependiendo de la capacidad de los discos…

Sustitución de disco defectuoso

Procedimiento a seguir.

Apagar y desconectar el NAS.

Extraer el disco defectuoso.

Poner en su lugar uno de igual o mayor capacidad.

Conectar y encender el NAS. El proceso de reconstrucción es automático.

Reconstrucción automática. Si el disco que insertemos, sustituyendo al estropeado, no es nuevo, debemos cerciorarnos previamente que no contenga datos importantes porque el NAS no pregunta nada y machaca lo que tenga.