Alimentación PoE

Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir? PoE vs. PoE+ vs. PoE++: ¿Cuál es la diferencia? Cuáles son las diferencias y ventajas de la tecnología PoE: PoE, PoE+, PoE++ y uPoE Power over Ethernet: Qué es, cómo funciona y tipos de PoE

Aplicación

Visión general de PoE

PoE (Tipo 1)	PoE+ (Tipo 2)	PoE++ (Tipo 3)	PoE++ (Tipo 4)
Norma IEEE	802.3af	802.3at	802.3bt	802.3bt
Max. Potencia por puerto	15,4 W	30 W	60 W	100 W
Max. Potencia en PD	12,95 W	25,5 W	51 W	75 W
Rango de tensión (en el interruptor)	44-57V	50-57V	50-57V	52-57V
Rango de tensión (PD)	37-57V	42,5-57V	42,5-57V	41,1-57V
Cable soportado	de Cat3	de Cat5	de Cat5	de Cat5
Dispositivos compatibles	Puntos de acceso	Videoteléfonos IP	Portátiles	Televisores