[RouterOS] Prontuario: Copias de seguridad

Exportación: Script

Archivo de texto con extensión *.src

Guarda parámetros de configuración. No guarda nombres de usuarios ni contraseñas.

Ideal para llevar configuración de un router a otro con mismas características físicas.

Respaldo: Backup

Archivo binario con extensión *.backup

Guarda copia completa del sistema.

Ideal para restaurar en el mismo router donde se creó si algo falla. No vale para otros routers.

Generar script de configuración

Menú > New Terminal > ejecutar el comando

export file=mi_script

donde mi_script es el nombre que vaya a tener.

Destino de los scripts. Se guardan con la extensión *.src en File List.

Cargar configuración desde un script

Menú > Files y arrastramos a esa ventana el fichero de nuestro script.

Menú > New Terminal y ejecutamos

import file=mi_script.rsc

donde mi_script.src se sustituirá por el nombre del script a cargar.

Realizar backup

Desde menú

Menú > Files > apartado Configuration de la ventana > clic en Backup.

Aparece una ventana donde cubrimos los datos del fichero: nombre, contraseña y encriptado.

Botón Backup

Desde consola

Ejecutar

system backup save name=mi_router

donde mi_router se sustituirá por el nombre del backup a crear.

Destino de los backups. Se guardan con la extensión *.backup en File List.

Restaurar desde un backup

Menú > Files > arrastramos a la ventana List files el archivo de backup desde el ordenador.

Menú > Files > apartado Actions, opción Restore.

En la ventana Restore ponemos nombre y contraseña y damos a botón Restore > Confirmamos la operación.