[Hercules] Aplicaciones y uso

Hercules puede ser de utilidad si estamos trabajando con dispositivos e interfaces serie y Ethernet. Partes útiles generales:

Terminal de puerto serie (COM5 y soporte superior)

Terminal de cliente TCP/IP (similar a “Telnet”)

Servidor TCP/IP “terminal”

UDP “terminal”

Solo para dispositivos del grupo HW:

Utilidad de configuración de UDP (IP, puerto, máscara, configuración de GW)

Modo de prueba (terminal TCP/IP con soporte de autorización TEA y analizador NVT (Terminal virtual de red) para control remoto de pines de E/S.

Hercules SETUP es compatible con el puerto serie virtual gratuito de HW, se pueden depurar aplicaciones conectadas al puerto serie remoto utilizando Windows 2000 o superior.