[BIOS] Realización de un backup de la BIOS

HP ProDesk 600 G1

Acceso al BIOS

Para hacer una copia de seguridad de la BIOS en el HP ProDesk 600 G1, ingresa al BIOS presionando F10 repetidamente al encender el equipo hasta que aparezca el menú de Hewlett-Packard Setup Utility.​​

Función Replicated Setup

En el menú principal (pestaña File o primera columna), seleccionar Replicated Setup. Esta herramienta guarda la configuración completa del BIOS en un archivo de texto (.txt) en una unidad USB formateada en FAT32, permitiendo restaurarla después o clonarla en otros equipos similares.​

Insertar una USB vacía formateada en FAT32.

Elegir Save to Removable Storage para exportar los ajustes actuales.

Se puede editar el archivo si necesitamos modificar opciones ocultas (ej. habilitar VT-d cambiando *Disabled a *Enabled).​

Para restaurar, usar Restore from Removable Storage y guarda cambios con F10.