[Arduino] Referencia: Entradas y salidas

Cambiar modo

pinMode(pinLED, OUTPUT); // Establecer pinLED como salida // Constantes predefinidas HIGH, LOW, INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP

Digitales

// Lectura int valor = digitalRead(pin); // Escritura digitalWrite(pin, valor);

Analógicas (PWM)

// Lectura int valor = analogRead(pin); // Escritura analogWrite(pin, valor);