[Arduino] Referencia: Control de tiempo

Funciones predefinidas

// Variables predefinidas millis(), delay(), delayMicroseconds()

Blink sin delay

unsigned long currentMillis = millis(); // Obtener el tiempo actual en milisegundos if (currentMillis - previousMillis >= interval) { previousMillis = currentMillis; // Actualizar el tiempo anterior // .. hacer lo que quieras }