Arduino en el Proteus

Librerías

Lo primero, añadir las librerías, que para el Proteus versión 8.9 SPO PRO son:

Librerias preferidas librerías del Arduino para Proteus Librerias Arduino #2 Genuino library

Descomprimir estos ficheros y saldrán los ficheros que se copiarán en la carpeta de librerías de la instalación del Proteus. Dicha carpeta puede ser del estilo:

C:\Archivos de programa (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\LIBRARY

Para otras versiones del Proteus consultar en internet.

Simulación

Ahora cuando ejecutemos el Proteus ya disponemos del Arduino.