Cura Expert - Brim / Borde alado

El Brim es un capa única parecida a la ala de un sombrero que se forma alrededor de la base de la impresión para mejorar la adhesión a la plataforma de construcción.

Brim	4max / PLA	4max / ABS	4max / TPU
Brim line amount / Cantidad de líneas del borde alado (mm)	20	20	20

Brim line amount / Cantidad de líneas del borde alado: Este parámetro específica el número de líneas a imprimir alrededor del exterior del objeto. Cuanto más líneas se usen mejor se adherirá el objeto a la plataforma de construcción. El tamaño de la visera va a depender de la superficie de contacto y de la forma que tenga la pieza, siendo valores comunes los que están comprendidos entre 5 y 20 milímetros.