[Anycubic 4max Pro] Menús de operación

Pantalla de Home

Parte superior:

Temperatura del extrusor: Actual / Destino

Temperatura de la cama: Actual / Destino

Parte central: Opciones Print / Setup / Tools

Parte inferior: Estado de la impresora.

Print → Para seleccionar el fichero a imprimir.

Presenta una lista de ficheros contenidos en la tarjeta SD de memoria, pudiendo navegar arriba y abajo, refrescando la lista y pudiendo retornar al menú anterior.

Setup

Languaje → Inglés/Chino

Temperature → Selecciona las temperaturas finales de:

La cama (bed): Entre 0 ºC y 100 ºC.

El extrusor (nozzle): Entre 170 ºC y 260 ºC.

Motor → Desactiva motores. Permitido cuando no se está imprimiendo.

Speed → Selecciona:

La velocidad del ventilador: Entre 0 % y 100 %.

La velocidad de impresión: Entre 50 % y 100 %.

Status → Indica el estado de la impresora: Valores tales como fichero actual que se está imprimiendo, tiempo que lleva, % de progreso total, temperaturas, coordenadas (X,Y,Z) actuales del cabezal de impresión, si está activado el auto apagado cuando finalice la impresión, etc. También se puede detener la impresión o pausarla.

Voice → Activa/desactiva sonido de pulsación de opciones en pantalla.

Tools → Lista de herramientas

Home → Válido cuando no se está imprimiendo. Permite llevar el cabezal de impresión a su origen de coordenadas, tanto en un eje específico como en todos con Home.

Axis → Permite mover manualmente el cabezal de impresión y la cama caliente. Permite seleccionar 3 tipos de incrementos (0.1, 1.0, y 10 mm) y 2 sentidos de dirección (+, -) en cada eje. También la velocidad de movimiento: Baja (L), media (M) o alta (H).

Preheat → Válido cuando no se está imprimiendo. Forzar un precalentamiento, ya sea para PLA o para ABS, con temperaturas preseleccionadas de cama y extrusor.

Cooling → Válido cuando no se está imprimiendo. Cut off the power to hot-end and heated bed.

Reset → Reinicia la impresora.

Filament → Válido cuando no se está imprimiendo. Útil para introducir el filamento en el extrusor o para eliminarlo.

Help → Descripción básica del menú.

About → información del producto.

Light → Enciende/Apaga la luz interior de la impresora.