Relé programable Siemens LOGO!8

LOGO!8 230 RCE / Referencia Siemens 6ED1052-1FB00-0BA8.

Alimentación 115-240 V AC.

Con display y teclado incorporados.

8 entradas tipo digital.

4 salidas tipo relé.

Puerto RJ45 comunicación Ethernet.

LOGO!8 230 RCEo/ Referencia Siemens 6ED1052-2FB00-0BA8.

Lo mismo que el anterior pero sin display ni teclado.

Ejemplos de precios: RS Components.

LOGO! DM8 / Referencia Siemens 6ED1055-1MB00-0BA2

Módulo de ampliación para LOGO!8.

4 entradas digitales.

4 salidas relé.