Ordenador de riego de grifo KH4083

Manual de usuario

Ordenador de riego KH4083

Instrucciones rápidas

Puesta en hora

Apriete el botón M repetidamente hasta que aparezca una barra encima del símbolo del reloj.

Seleccione el día con los botones + y -. Confirme con el botón ENTER.

Para ajustar la hora utilice los botones + y -. Confirme con el botón ENTER.

Programación

Apriete el botón M repetidamente hasta que aparezca una barra encima del símbolo P.

Para configurar la frecuencia de riego utilice los botones + y -. Están disponibles los siguientes ajustes:

Frecuencia de riego según cantidad de agua.

Hora.

Riego durante una franja horaria.

Día de la semana.

Número de programa.

Seleccione un programa y confirme con el botón ENTER.

Para ajustar las horas utilice los botones + y -.

Repita los dos pasos anteriores, 3 y 4, para todos los cambios de programación.

Apriete el botón M repetidamente hasta que aparezca una barra encima de A en la pantalla.

Modo manual

Apriete el botón ON/OFF para seleccionar una cuenta atrás o desconectar el riego.

Para seleccionar la hora de riego utilice los botones + y -. Para confirmar utilice el botón ENTER.

Visualización y borrado de la programación

Apriete el botón M repetidamente hasta que aparezca una barra encima de P en la pantalla.

Apriete el botón ENTER varias veces para visualizar la programación.

Apriete el botón CLEAR para borrar los programas.

Apriete el botón M repetidamente hasta que aparezca una barra encima de A en la pantalla.